99/04/29 14.32

Scale=1:1

Soldering positions of GND pins for 10 mm boards

Boards for single layer modules (h=15 mm)

Boards for double layer modules (h=25 mm)

No.3 (5.5mm)

No.3 (5.5mm)

No.3 (5.5mm)

15mm

-100

-50

0

50

100

-20 0 20 40 60 80 100 120 140 160