hrt Entries 1936 Mean 0.1228 RMS 0.009275

/m) Ω Resistivity (

0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14 0.16 0.18 0.2

Number of entries

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220

Cut

Resistivity of thick lines hrt

Entries 6292 Mean 1.185 RMS 0.106

/m) Ω Resistivity (

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2

Number of entries

0

100

200

300

400

500

600 hrt

Cut

Resistivity of thin lines

hIR Entries 3872 Mean 2.708e+11 RMS 2.4e+11

Resistance (Ohm)

10^7 10^8 10^9 10^{10} 10^{11}

Number of entries

0

100

200

300

400

500

600

Layer A Layer B

Cut

Inter Line R hLC

Entries 484 Mean 6.241e-10 RMS 7.08e-10

Current (A)

10^{-10} 10^{-9} 10^{-8} 10^{-7} 10^{-6}

No. of entries

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 hLC

Cut

HV Leakage Current (@ 500V)

Resistance (Ohm)

10^7 10^8 10^9 10^{10} 10^{11}

Current (A)

10^{-10}

10^{-9}

10^{-8}

10^{-7}

10^{-6} hLC Entries 484 Mean x 7.901e+10 Mean y 6.258e-10 RMS x 1.185e+11 RMS y 7.126e-10

Leak vs R_{htemp}

Entries 484 Mean 0.01653 RMS 0.3633

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

100

200

300

400

500 htemp

PassTest