Amplitude, HV=-1000V 200MHz Entries 28494 Mean 0.001598 RMS 0.001069 / ndf

2χ 52.07 / 44 Prob 0.1887 p0 9.496e-07 ± 1.146e-05 MPV 0.000004 ± 0.002163 p2 0.010± 1.198 p3 0.000005 ± 0.000597

amplitude [V]

-0.001 0 0.001 0.002 0.003 0.004 0.005 0.006 0.007 0 100 200 300 400 500 600 700 800

± ± ±

Amplitude, HV=-1000V 200MHz Noise, HV=-1000V 200MHz_{Entries 2308014}

Mean 1.39e-07 RMS 0.0003446 / ndf

2χ 861.5 / 157 Prob 0 Constant 65±

8.029e+04 Mean 2.264e-07 ± 3.281e-07 Sigma 0.0000002 ± 0.0003439

[V] -0.003 -0.002 -0.001 0 0.001 0.002 0.003 0 10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

Noise, HV=-1000V 200MHz Entries 2308014

± ±

Noise, HV=-1000V 200MHz

time [ns]

0 20 40 60 80 100

[V]

-0.002

-0.0015

-0.001

-0.0005

0 Average event, HV=-1000V, 200MHz

time [s]

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000

Current [A]

-1

-0.8

-0.6

-0.4

-0.2

-0 -6 10×

time [s]

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 baseline [V]

-0.8

-0.6

-0.4

-0.2 -0 0.2 0.4 0.6 0.8 -3 10× baseline

time [s]

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 baseline rms[V]

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 -3 10× baseline rms

time [s]

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 amplitude [V]

-0.002

-0.001 0 0.001

0.002

0.003

0.004

0.005

0.006

0.007

0.008

amplitudes SP_071115092454_Fotec406_A230-10_A230-8_ceramic15_n1000V.xls