x/w 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

E [kV/m]

-15000

-10000

-5000

0

5000

after shooting

after 1. relaxation of psi 3 /cm 1610×

+0.01eV, 1.6 i=E_t acceptor: E_3 /cm 1510×

-0.04eV, 1.0 i=E_t donor: E

Field: T=300K, U=70V