NINO threshold

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 efficiency

-210

-110

NINO threshold

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 occupancy

-510

-410

-310

-210

-110

T11, F404 T11, F405 T9, F404 T9, F405 T9, F406 T9, F407 T9, F406, measured NR