NINO threshold

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 efficiency

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

NINO threshold

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 occupancy

0 0.002

0.004

0.006

0.008

0.01

0.012

0.014

0.016

0.018

0.02 T11, F404 T11, F405 T9, F404 T9, F405 T9, F406 T9, F407