[mV]

NINO Thr U 0 50 100 150 200 250 U

No. of counts [s]

-1 10 1 10 210 310 410 510 Uo, with Sr90 Uo, no Sr90 Uo/12, with Sr90 Uo/12, no Sr90