voltage [V]

0 50 100 150 200 250 300

1/C^2 [ 1/F^2 ] @10kHz

0

50

100

150

200

250^{21}10×

wafer E16 wafer E17 wafer E19 wafer E21 wafer E22 wafer E24 det1

voltage [V]

0 50 100 150 200 250 300

1/C^2 [ 1/F^2 ] @10kHz

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200^{18}10× det2, pad1

voltage [V]

0 50 100 150 200 250 300

1/C^2 [ 1/F^2 ] @10kHz

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 21 10× det2, pad2