AverageWF, CH0, F406_NINO3ch3_run108, 99mV

Entries 5006001

Mean 67.25

RMS 5.956

Underflow 0

Overflow 0

Integral -1.243e+05

[ns]

0 20 40 60 80 100

[nmV]

-1000

-800

-600

-400

-200

0 AverageWF, CH0, F406_NINO3ch3_run108, 99mV

time [ns]

0 20 40 60 80 100

[mV]

-1200

-1000

-800

-600

-400

-200 0

AverageWF (persist.), CH0, F406_NINO3ch3_run108, 99mV

Entries 5005000 Mean x 49.95 Mean y -144.4 RMS x 28.91 RMS y 346.4 Integral 4.84e+06 0 165295 0 04839705 0 0 0 0

0 200 400 600 800 1000

1200

1400

AverageWF (persist.), CH0, F406_NINO3ch3_run108, 99mV

AverageWF, CH1, F406_NINO3ch3_run108, 99mV

Entries 5006001 Mean 28.07 RMS 19.59 Underflow 0 Overflow 0 Integral 150.9

[ns]

0 20 40 60 80 100

[nmV]

-1 0 1 2 3 4 5 6 7

AverageWF, CH1, F406_NINO3ch3_run108, 99mV

time [ns]

0 20 40 60 80 100

[mV]

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 AverageWF (persist.), CH1, F406_NINO3ch3_run108, 99mV

Entries 5005000 Mean x 49.98 Mean y 0.1508 RMS x 28.91 RMS y 1.292 Integral 5.005e+06 0 0 0 0 5005000 0 0 0 0

0

200

400

600

800

1000

AverageWF (persist.), CH1, F406_NINO3ch3_run108, 99mV