]^2 [mV 2 NINO thr

0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000

Noise rate [1/s]

-310

-210

-110 1 10 210 310 410 510 610 710 810 910

NINO Thr. [mV] 050 100 150 200 250 300

=16.6mV σ NINO3 ch1 (brez GaLi) → F406 =24.3mV σ NINO3 ch3 (z GaLi, min. ojacanje) → F406 =48.1mV σ NINO3 ch3 (z GaLi, ~2.5 vecje ojacanje od min.) → F406