Dose [krad]

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

Idd [mA]

0

200

400

600

800

1000

1200

Idd vs Dose

I(40MHz)

I(0MHz)

I(40MHz) - I(0MHz)