I preamp setting (uA)

0 50 100 150 200 250 300

Analogue current (mA)

0 20 40 60 80 100 120

Fluence: 0 Fluence: 6*10**13 Fluence: 2*10**14