Threshold (mV)

200 250 300 350 400 450 500 550 600

Efficiency

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2 Fluence: 0

Pulse.3.0 fC - Channel 36 Febias 239

Threshold (mV)

200 250 300 350 400 450 500 550 600

Efficiency

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2 Fluence: 10**13

Pulse.3.0 fC - Channel 36 Febias 239

Threshold (mV)

200 250 300 350 400 450 500 550 600

Efficiency

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2 Fluence: 6*10**13

Pulse.3.0 fC - Channel 36 Febias 82

Threshold (mV)

200 250 300 350 400 450 500 550 600

Efficiency

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2 Fluence: 2*10**14

Pulse.3.0 fC - Channel 36 Febias 36