Fluence (10**13 n/cm2)

0 5 10 15 20

Threshold Spread (fC)

0 0.005

0.01

0.015

0.02

0.025

0.03

0.035

0.04

0.045

0.05

Threshold Spread vs Fluence Chip 0

0

Threshold Spread vs Fluence Chip 0

Fluence (10**13 n/cm2)

0 5 10 15 20

Threshold Spread (fC)

0 0.005

0.01

0.015

0.02

0.025

0.03

0.035

0.04

0.045

0.05

Threshold Spread vs Fluence Chip 1

0

Threshold Spread vs Fluence Chip 1

Fluence (10**13 n/cm2)

0 5 10 15 20

Threshold Spread (fC)

0 0.005

0.01

0.015

0.02

0.025

0.03

0.035

0.04

0.045

0.05

Threshold Spread vs Fluence Chip 2

0

Threshold Spread vs Fluence Chip 2

ViSet DAC 4

ViSet DAC 6

ViSet DAC 8