ATLAS SCT Noise Occupancy - log scale - Tue Feb 25 11:35:16 2003 - LJUBLJANA Page 1 Run 27 Scan 53 Module 0 (spo237) - Type Barrel_Hybrid

10^{-7}

10^{-6}

10^{-5}

10^{-4}

10^{-3}

10^{-2}

10^{-1} 1

Channel Number

100 200 300 400 500 600 700

THRESHOLD (mV)

0 20 40 60 80 100 120 140 Module 0 spo237 Stream 0 THRESHOLD (mV) Scan

10^{-7}

10^{-6}

10^{-5}

10^{-4}

10^{-3}

10^{-2}

10^{-1} 1

Channel Number

100 200 300 400 500 600 700

THRESHOLD (mV)

0 20 40 60 80 100 120 140 Module 0 spo237 Stream 1 THRESHOLD (mV) Scan

THRESHOLD (mV)

0 20 40 60 80 100 120 140

Log(occupancy)

10^{-7}

10^{-6}

10^{-5}

10^{-4}

10^{-3}

10^{-2}

10^{-1} 1 Module 0 spo237 Stream 0 THRESHOLD (mV) Scan

0.00E+000

THRESHOLD (mV)

0 20 40 60 80 100 120 140

Log(occupancy)

10^{-7}

10^{-6}

10^{-5}

10^{-4}

10^{-3}

10^{-2}

10^{-1} 1 Module 0 spo237 Stream 1 THRESHOLD (mV) Scan

0.00E+000

ATLAS SCT Noise Occupancy - log scale - Tue Feb 25 11:35:16 2003 - LJUBLJANA Page 2 Run 27 Scan 53 Module 0 (spo237) - Type Barrel_Hybrid

THRESHOLD (mV)

0 20 40 60 80 100 120 140

Log(occupancy)

10^{-7}

10^{-6}

10^{-5}

10^{-4}

10^{-3}

10^{-2}

10^{-1} 1 Module 0 spo237 Stream 0 THRESHOLD (mV) Scan

0.00E+000

0 20 40 60 80 100 120 140 160 960 970 980 990 1000

1010

1020

Module 0 spo237 Icc

THRESHOLD (mV)

Icc(mA)

1020mA Typical

1020mA Max

0 20 40 60 80 100 120 140 160 560 580 600 620 640 660 680 700 Module 0 spo237 Idd

THRESHOLD (mV)

Idd(mA)

600mA Typical

690mA Max

0 20 40 60 80 100 120 140 160 5.8 5.9 6 6.1 6.2 6.3 Module 0 spo237 Power

THRESHOLD (mV)

Power(W)

6 5.97W Typical

6.33W Max

ATLAS SCT Noise Occupancy - log scale - Tue Feb 25 11:35:16 2003 - LJUBLJANA Page 3 Run 27 Scan 53 Module 0 (spo237) - Type Barrel_Hybrid

0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 -3 -2.5 -2 -1.5 -1 Graph

Threshold^2 (fC^2) ln(occupancy)

Noise Occupancy link 0 chip 0

0 ENC

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

-1.09

-1.08

-1.07

-1.06

-1.05

-1.04

-1.03

Graph

Threshold^2 (fC^2) ln(occupancy)

Noise Occupancy link 0 chip 1

0 ENC

0.03 0.04 0.05 0.06 0.07

-2.4

-2.2 -2 -1.8

-1.6

-1.4

-1.2 -1 -0.8

Graph

Threshold^2 (fC^2) ln(occupancy)

Noise Occupancy link 0 chip 2

0 ENC

0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09

-3 -2.5 -2 -1.5 -1 Graph

Threshold^2 (fC^2) ln(occupancy)

Noise Occupancy link 0 chip 3

0 ENC

0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09

-3.5 -3 -2.5 -2 -1.5 -1 Graph

Threshold^2 (fC^2) ln(occupancy)

Noise Occupancy link 0 chip 4

0 ENC

0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.1 -3

-2.5

-2

-1.5

-1 Graph

Threshold^2 (fC^2) ln(occupancy)

Noise Occupancy link 0 chip 5

0 ENC

0.03 0.04 0.05 0.06 0.07

-2.2 -2 -1.8

-1.6

-1.4

-1.2 -1 -0.8

-0.6

Graph

Threshold^2 (fC^2) ln(occupancy)

Noise Occupancy link 1 chip 0

0 ENC

0.04 0.05 0.06 0.07 0.08

-2.2 -2 -1.8

-1.6

-1.4

-1.2 -1 -0.8

-0.6

Graph

Threshold^2 (fC^2) ln(occupancy)

Noise Occupancy link 1 chip 1

0 ENC

0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 -2 -1.8

-1.6

-1.4

-1.2 -1 -0.8

Graph

Threshold^2 (fC^2) ln(occupancy)

Noise Occupancy link 1 chip 2

0 ENC

0.02 0.04 0.06 0.08 0.1

-3.5 -3 -2.5 -2 -1.5 -1 Graph

Threshold^2 (fC^2) ln(occupancy)

Noise Occupancy link 1 chip 3

0 ENC

0.02 0.04 0.06 0.08 0.1

-4.5 -4 -3.5 -3 -2.5 -2 -1.5 -1 -0.5

Graph

Threshold^2 (fC^2) ln(occupancy)

Noise Occupancy link 1 chip 4

0 ENC

0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.1 -3

-2.5

-2

-1.5

-1

Graph

Threshold^2 (fC^2) ln(occupancy)

Noise Occupancy link 1 chip 5

0 ENC