ATLAS SCT Module Test: Response vs. Channel - Fri Mar 21 11:33:53 2003 - LJUBLJANA - Module spo238 Page 1 Run 32 Start Scan 43 Module 0 Stream 0 - Type Barrel_Hybrid

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Vt50 (mV

0 50 100 150 200 250 Vt50 at 2.00fC Nent = 761

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Gain (mV/fC)

20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 Gain at 2.00fC Nent = 761

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Extrapolated Offset (mV)

0 20 40 60 80 100 120 140 Extrapolated Offset Nent = 761

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Input Noise (ENC)

500 1000

1500

2000

2500

3000

Input Noise at 2.00fC Nent = 761

Vt50 (mV)

90 100 110 120 130 140 150 160 170 180

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 Chip 0 Vt50 at 2.00fC Nent = 126

1.685 ± Constant = 15.44 0.145 ± Mean = 139.1 0.1025 ± Sigma = 1.628 ± ± ±

Vt50 (mV)

90 100 110 120 130 140 150 160 170 180

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 Chip 1 Vt50 at 2.00fC Nent = 128

1.255 ± Constant = 11.5 0.1947 ± Mean = 139.9 0.1377 ± Sigma = 2.185 ± ± ±

Vt50 (mV)

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 Chip 2 Vt50 at 2.00fC Nent = 126

1.897 ± Constant = 17.38 0.1288 ± Mean = 140.1 0.09107 ± Sigma = 1.446 ± ± ±

Vt50 (mV)

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Chip 3 Vt50 at 2.00fC Nent = 126 1.659 ± Constant = 15.2 0.1473 ± Mean = 143.9 0.1041 ± Sigma = 1.653 ± ± ±

Vt50 (mV)

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 Chip 4 Vt50 at 2.00fC Nent = 128 1.17 ± Constant = 10.72 0.2089 ± Mean = 142 0.1477 ± Sigma = 2.345 ± ± ±

Vt50 (mV)

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190

n(Channels)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 Chip 5 Vt50 at 2.00fC Nent = 127 0.6668 ± Constant = 6.136 0.3664 ± Mean = 140.5 0.2591 ± Sigma = 4.129 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 Chip 0 Gain at 2.00fC Nent = 126 2.432 ± Constant = 22.29 0.1004 ± Mean = 52.22 0.07102 ± Sigma = 1.127 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 1 Gain at 2.00fC Nent = 128 3.114 ± Constant = 28.54 0.07845 ± Mean = 52.04 0.05547 ± Sigma = 0.8806 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 2 Gain at 2.00fC Nent = 126 2.716 ± Constant = 24.89 0.08996 ± Mean = 53.12 0.0636 ± Sigma = 1.01 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 Chip 3 Gain at 2.00fC Nent = 126 1.959 ± Constant = 17.96 0.1247 ± Mean = 56.87 0.08817 ± Sigma = 1.4 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 4 Gain at 2.00fC Nent = 128 2.9 ± Constant = 26.57 0.08426 ± Mean = 54.62 0.05958 ± Sigma = 0.9458 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 Chip 5 Gain at 2.00fC Nent = 127 2.712 ± Constant = 24.95 0.09008 ± Mean = 53.52 0.06369 ± Sigma = 1.015 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 0 Extrapolated Offset Nent = 126 3.231 ± Constant = 29.62 0.1512 ± Mean = 33.51 0.1069 ± Sigma = 1.697 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Chip 1 Extrapolated Offset Nent = 128 2.188 ± Constant = 20.05 0.2233 ± Mean = 33.88 0.1579 ± Sigma = 2.507 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 Chip 2 Extrapolated Offset Nent = 126 3.632 ± Constant = 33.28 0.1345 ± Mean = 32.25 0.09513 ± Sigma = 1.51 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 Chip 3 Extrapolated Offset Nent = 126

2.835 ± Constant = 25.99 0.1723 ± Mean = 28.44 0.1219 ± Sigma = 1.934 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 Chip 4 Extrapolated Offset Nent = 128

2.114 ± Constant = 19.38 0.2311 ± Mean = 30.59 0.1634 ± Sigma = 2.594 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 Chip 5 Extrapolated Offset Nent = 127

1.317 ± Constant = 12.12 0.3711 ± Mean = 31.81 0.2624 ± Sigma = 4.182 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 10 20 30 40 50 60 Chip 0 Input Noise at 2.00fC Nent = 126 7.533 ± Constant = 68.99 2.163 ± Mean = 627 1.533 ± Sigma = 24.29 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 10 20 30 40 50 60 Chip 1 Input Noise at 2.00fC Nent = 128 8.212 ± Constant = 74.91 1.99 ± Mean = 628.6 1.424 ± Sigma = 22.37 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 10 20 30 40 50 60 Chip 2 Input Noise at 2.00fC Nent = 126 10.49 ± Constant = 90.18 1.621 ± Mean = 633.1 1.327 ± Sigma = 18.66 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 10 20 30 40 50 60 70 Chip 3 Input Noise at 2.00fC Nent = 126 7.763 ± Constant = 71.38 2.093 ± Mean = 585.7 1.467 ± Sigma = 23.47 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 Chip 4 Input Noise at 2.00fC Nent = 128 9.691 ± Constant = 87.51 1.703 ± Mean = 606.7 1.245 ± Sigma = 19.16 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 10 20 30 40 50 60 Chip 5 Input Noise at 2.00fC Nent = 127 10.59 ± Constant = 91.47 1.606 ± Mean = 598.1 1.312 ± Sigma = 18.54 ± ± ±

ATLAS SCT Module Test: Response Curve - Fri Mar 21 11:33:53 2003 - LJUBLJANA - Module spo238 Page 2 Run 32 Start Scan 43 Module 0 Stream 0 - Type Barrel_Hybrid

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 0 Response Curve Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 1 Response Curve Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 2 Response Curve Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 3 Response Curve Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 4 Response Curve Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 5 Response Curve Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 0 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 1 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 2 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 3 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 4 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 5 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 0 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 1 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 2 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 3 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 4 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 5 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 0 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 1 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 2 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 3 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 4 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 5 Input Noise Nent = 0

ATLAS SCT Module Test: Response vs. Channel - Fri Mar 21 11:33:53 2003 - LJUBLJANA - Module spo238 Page 3 Run 32 Start Scan 43 Module 0 Stream 1 - Type Barrel_Hybrid

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Vt50 (mV

0 50 100 150 200 250 Vt50 at 2.00fC Nent = 760

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Gain (mV/fC)

20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 Gain at 2.00fC Nent = 760

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Extrapolated Offset (mV)

0 20 40 60 80 100 120 140 Extrapolated Offset Nent = 760

Channel Number

0 100 200 300 400 500 600 700

Input Noise (ENC)

500 1000

1500

2000

2500

3000

Input Noise at 2.00fC Nent = 760

Vt50 (mV)

90 100 110 120 130 140 150 160 170 180

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 Chip 0 Vt50 at 2.00fC Nent = 128

0.9111 ± Constant = 8.416 0.2681 ± Mean = 137.8 0.1896 ± Sigma = 3.034 ± ± ±

Vt50 (mV)

90 100 110 120 130 140 150 160 170 180

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Chip 1 Vt50 at 2.00fC Nent = 126

1.928 ± Constant = 17.67 0.1267 ± Mean = 138.4 0.08959 ± Sigma = 1.422 ± ± ±

Vt50 (mV)

90 100 110 120 130 140 150 160 170 180

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 Chip 2 Vt50 at 2.00fC Nent = 126

1.174 ± Constant = 10.76 0.2081 ± Mean = 137 0.1471 ± Sigma = 2.336 ± ± ±

Vt50 (mV)

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 Chip 3 Vt50 at 2.00fC Nent = 127 1.144 ± Constant = 10.48 0.2136 ± Mean = 142.1 0.151 ± Sigma = 2.397 ± ± ±

Vt50 (mV)

90 100 110 120 130 140 150 160 170 180

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Chip 4 Vt50 at 2.00fC Nent = 126 1.865 ± Constant = 17.09 0.131 ± Mean = 138.3 0.09261 ± Sigma = 1.47 ± ± ±

Vt50 (mV)

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 Chip 5 Vt50 at 2.00fC Nent = 127 0.8743 ± Constant = 8.045 0.2794 ± Mean = 140.7 0.1976 ± Sigma = 3.149 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 Chip 0 Gain at 2.00fC Nent = 128 2.99 ± Constant = 27.62 0.08172 ± Mean = 49.53 0.05778 ± Sigma = 0.9245 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 Chip 1 Gain at 2.00fC Nent = 126 3.025 ± Constant = 27.73 0.08076 ± Mean = 50.45 0.0571 ± Sigma = 0.9065 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 Chip 2 Gain at 2.00fC Nent = 126 2.251 ± Constant = 20.63 0.1085 ± Mean = 49.56 0.07674 ± Sigma = 1.218 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Chip 3 Gain at 2.00fC Nent = 127 2.427 ± Constant = 22.24 0.1007 ± Mean = 54.44 0.07119 ± Sigma = 1.13 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 4 Gain at 2.00fC Nent = 126 2.872 ± Constant = 26.32 0.08506 ± Mean = 51 0.06015 ± Sigma = 0.9548 ± ± ±

Gain (mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 Chip 5 Gain at 2.00fC Nent = 127 3.025 ± Constant = 27.83 0.08077 ± Mean = 53.38 0.05711 ± Sigma = 0.9102 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Chip 0 Extrapolated Offset Nent = 128 1.852 ± Constant = 17.1 0.2639 ± Mean = 36.73 0.1866 ± Sigma = 2.986 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 35 Chip 1 Extrapolated Offset Nent = 126 3.615 ± Constant = 33.13 0.1352 ± Mean = 35.3 0.09557 ± Sigma = 1.517 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Chip 2 Extrapolated Offset Nent = 126 2.199 ± Constant = 20.15 0.2222 ± Mean = 36.41 0.1571 ± Sigma = 2.494 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Chip 3 Extrapolated Offset Nent = 127

2.064 ± Constant = 18.91 0.2368 ± Mean = 30.47 0.1674 ± Sigma = 2.658 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 4 Extrapolated Offset Nent = 126

3.452 ± Constant = 31.63 0.1416 ± Mean = 34.33 0.1001 ± Sigma = 1.589 ± ± ±

Extrapolated Offset (mV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

n(Channels)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Chip 5 Extrapolated Offset Nent = 127

2.072 ± Constant = 19.02 0.2348 ± Mean = 31.83 0.1684 ± Sigma = 2.643 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 10 20 30 40 50 60 70 Chip 0 Input Noise at 2.00fC Nent = 128 8.242 ± Constant = 76.27 1.974 ± Mean = 676.3 1.389 ± Sigma = 22.32 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 Chip 1 Input Noise at 2.00fC Nent = 126 8.923 ± Constant = 83.92 1.798 ± Mean = 650.5 1.186 ± Sigma = 19.93 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 10 20 30 40 50 60 70 Chip 2 Input Noise at 2.00fC Nent = 126 7.799 ± Constant = 71.46 2.089 ± Mean = 692.1 1.478 ± Sigma = 23.45 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 10 20 30 40 50 60 Chip 3 Input Noise at 2.00fC Nent = 127 7.903 ± Constant = 72.13 2.067 ± Mean = 601.1 1.478 ± Sigma = 23.23 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 10 20 30 40 50 60 70 Chip 4 Input Noise at 2.00fC Nent = 126 9.679 ± Constant = 85.81 1.722 ± Mean = 663.8 1.319 ± Sigma = 19.56 ± ± ±

Input Noise (ENC)

0 500 1000 1500 2000 2500

n(Channels)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 Chip 5 Input Noise at 2.00fC Nent = 127 8.316 ± Constant = 77.17 1.947 ± Mean = 647.6 1.346 ± Sigma = 21.88 ± ± ±

ATLAS SCT Module Test: Response Curve - Fri Mar 21 11:33:53 2003 - LJUBLJANA - Module spo238 Page 4 Run 32 Start Scan 43 Module 0 Stream 1 - Type Barrel_Hybrid

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 0 Response Curve Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 1 Response Curve Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 2 Response Curve Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 3 Response Curve Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 4 Response Curve Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

vt50(mV)

0 100 200 300 400 500 600 Chip 5 Response Curve Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 0 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 1 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 2 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 3 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 4 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gain(mV/fC)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chip 5 Gain Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 0 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 1 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 2 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 3 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 4 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Output Noise(mV)

0 5 10 15 20 25 30 Chip 5 Output Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 0 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 1 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 2 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 3 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 4 Input Noise Nent = 0

Charge(fC)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Input Noise(ENC)

0 500 1000

1500

2000

2500

Chip 5 Input Noise Nent = 0