Heater Power (mW)

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

C)^o Temperature (

20

25

30

35

40

45

50 T vs. Power