Current (A)

10^{-10} 10^{-9} 10^{-8} 10^{-7} 10^{-6}

No. of entries

0

20

40

60

80

100 HV Leakage Current (@ 500V) hLC

Entries 560 Mean 7.175e-10 RMS 8.861e-10

Cut

HV Leakage Current (@ 500V)