/m) Ω Resistivity (

0.1 0.11 0.12 0.13 0.14 0.15 0.16 0.17 0.18 0.19 0.2

Number of entries

0

20

40

60

80

100

120 hrt Entries 2240 Mean 0.1207 RMS 0.01531

Resistivity of thick lines hrt

/m) Ω Resistivity (

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2

Number of entries

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 hrt Entries 7280 Mean 1.221 RMS 0.0704

Resistivity of thin lines hrt

Resistance (Ohm)

10^7 10^8 10^9 10^{10} 10^{11}

Number of entries

0 100 200 300 400 500 600 700 hIR Entries 4480 Mean 2.671e+11 RMS 2.341e+11

Layer A Layer B

Inter Line R hIR

Current (A)

10^{-10} 10^{-9} 10^{-8} 10^{-7} 10^{-6}

No. of entries

0

20

40

60

80

100 hLC Entries 560 Mean 7.175e-10 RMS 8.861e-10

HV Leakage Current (@ 500V) hLC_{Entries 560}

Resistance (Ohm)

10^7 10^8 10^9 10^{10} 10^{11}

Current (A)

10^{-10}

10^{-9}

10^{-8}

10^{-7}

10^{-6} hLC Entries 560 Mean x 6.873e+10 Mean y 7.214e-10 RMS x 1.29e+11 RMS y 8.941e-10

Leak vs R hLC

0 1 2 3 4 5 6 0

100

200

300

400

500 htemp

Entries 560 Mean 0.008929 RMS 0.2111

PassTest htemp