Max β energy (MeV)

Efficiency .

K-42

Sr-90/Y-90

P-32

Cs-137

5 10cmx10cmx1cm tiles cilinder 2r=4.2 cm h=27mm

10^{-3}

10^{-2}

10^{-1}

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4